Heino Gutschmidt Übersicht

’

&

       $

       %

Das Internetprotokoll (IP)

1. Einführung – Entstehung des Internet 2. Funktionsweise 3. IP und das OSI-Schichtenmodell 4. IP-Adressen/Nameservice 5. Wegewahl (Routing) 6. Zugangsmöglichkeiten (PPP, SLIP vs. UUCP)

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 1

Heino Gutschmidt Entstehung des Internets

’

&

       $

       %

• 60er Jahre

⇒ Aufkommen lokaler Netzwerke mit rascher Entwicklung • 70er Jahre

⇒ viele LANs mit maximaler Inkompatibilität • U.S. Verteidigungsministerium mit Interesse an WANs ⇒ Advanced Research Projects Agency (ARPA, ARPANET) • Verbindung von LANs und WANs ⇒ internetwork • der Schock: Spezifikation von IP wird offengelegt • IP hält Einzug ins BSD UNIX ⇒ Verbreitung an Universitäten • 1983: 562 Rechner . . . ¿ 1 Million heute

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 2

Heino Gutschmidt Funktionsweise

’

&

       $

       %

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 3

Heino Gutschmidt OSI-Schichtenmodell

’

&

       $

       %

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 4

Heino Gutschmidt Eigenschaften

’

&

       $

       %

• verbindungsloses Protokoll

⇒ jedes Paket enthält Empfänger und Absender

• Paketzustellung nach best effort

⇒ keine Garantie, daß Paket ankommt ⇒ Änderung der Reihenfolge möglich

• weitere Bestandteile des Protokollkopfes

– Protokoll des Datenfeldes (TCP, UDP, . . . ) – Prüfsumme – Time to live ⇒ Vermeidung von Endlosschleifen

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 5

Heino Gutschmidt Adreßaufbau/Nameservice

’

&

       $

       %

• IP–Adresse besteht aus 32 Bit (Schreibweise: 134.109.72.14) • Interpretation: Netzadresse Hostadresse • Domain Name System (DNS)

– hierarchischer Namensraum für Netze und Hosts – Nameserver löst symbolischen Namen auf

z.B.: main.hrz.tu-chemnitz.de ⇐⇒ 134.109.72.14

– Name muß nicht vollständig sein – Nutzung implizit (resolver) oder explizit (nslookup)

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 6

Heino Gutschmidt Klasseneinteilung

’

&

       $

       %

Spezialadressen: • Hostteil alle Bits ’1’ ⇒ Broadcast–Adresse • 127.x.y.z Loopback–Adresse

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 7

Heino Gutschmidt Routing

’

&

       $

       %

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 8

Heino Gutschmidt Zugangsmöglichkeiten

’

&

       $

       %

PPP (Point to Point Protocol) / SLIP (Serial Line IP)

• IP-Paket wird in SLIP bzw. PPP Paket eingepackt • bei Modemnutzung ⇒ Wahl nach Bedarf • LANs über IP-Masquerading

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 9

Heino Gutschmidt Zugangsmöglichkeiten

’

&

       $

       %

UUCP (Unix to Unix Copy)

⇒ ”Mailbox-Protokoll“ ⇒ für fileorientierte Dienste (News, E-Mail) ⇒ kein Internetzugang ⇒ UUCP over IP möglich

3. Februar 1997 TU Chemnitz-Zwickau 10